**Załącznik Nr 8 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak:   
OS-I.7222.3.5.2015.MD**

**RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W PROCESACH ODZYSKU NA SKŁADOWISKU ODAPADÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadów** | | **Rodzaj odpadów** | **Warunki wykorzystania (odzysku)** |
| * **do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska:** | | | | |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | | Wykorzystanie do:  budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp  i powierzchni korony, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie.  Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo. |
| * **do porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy  i powierzchni korony składowiska, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska:** | | | | |
| 1. | **16 01 03** | Zużyte opony | | Wykorzystanie do:  budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp  i powierzchni korony, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie.  Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo.  Odpady z podgrupy 17 01 przed zastosowaniem należy poddać kruszeniu. |
| 2. | **17 01 01** | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | |
| 3. | **17 01 02** | Gruz ceglany | |
| 4. | **17 01 03** | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | |
| 5. | **17 01 07** | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne  niż wymienione w 17 01 06 | |
| 6. | **19 09 02** | Osady z klarowania wody | |
| * **do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):** | | | | |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | | Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych  obsiewów lub nasadzeń.  Grubość ta nie może przekraczać 1 m  w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m  w przypadku nasadzeń drzewiastych.  Odpady o kodzie 10 01 01 przed wykorzystaniem należy wymieszać  w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi.  Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy  o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. |
| 2. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | |
| 3. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | |
| 4. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | |
| 5. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | |
| 6. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | |

|  |
| --- |
|  |
|  |