**Załącznik Nr 4 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego**

**znak: OS-I.7222.69.1.2019.MD**

# **RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W PROCESACH ODZYSKU NA SKŁADOWISKU ODAPADÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadów** | **Rodzaj odpadów** | **Warunki wykorzystania (odzysku)** |
| * **do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska:** | | | |
| 1. | **16 01 03** | Zużyte opony | Wykorzystanie do:  budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp  i powierzchni korony, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie.  Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo.  Odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu. |
| 2. | **17 01 01** | Odpady betonu oraz gruz betonowy  z rozbiórek i remontów |
| 3. | **17 01 02** | Gruz ceglany |
| 4. | **ex 17 01 80** | Tynki |
| 5. | **ex 17 01 81** | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające azbestu |
| 6. | **17 05 08** | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| **- do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):** | | | |
| 1. | **02 03 80** | Wytłoki, osady i inne odpady  z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).  Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń.  Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m  w przypadku nasadzeń drzewiastych.  Odpady o kodach 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi.  Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy  o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. |
| 2. | **10 01 02** | Popioły lotne z węgla |
| 3. | **10 01 15** | Popioły paleniskowe, żużle i pyły  z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
| 4. | **10 01 80** | Mieszanki popiołowo - żużlowe  z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
| 5. | **17 05 06** | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 6. | **19 05 03** | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |
| 7. | **19 08 05** | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |