**Załącznik nr 1 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.10.2022 r. znak: OS-I.7222.82.1.2022.MD**

**III.4. Szczegółowy sposób magazynowania odpadów zbieranych ze wskazaniem mas odpadów zbieranych**

**III.4.1. Odpady zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)**

Tabela nr 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod**  **Odpadu** | **Miejsce i sposób magazynowania odpadów** | | | **Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane**  **Mg** | | **Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane  w okresie roku**  **Mg** | **Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej  z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**  **Mg** | |
| **Odpady inne niż niebezpieczne** | | | | | | | | | |
| 1. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | **BOKS I o pow. 30 m2**  **zlokalizowany na placu**  **magazynowym** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem magazynowanego odpadu. | 34 | łącznie  nie więcej niż  **34** | 8 500 | 34 | łącznie  nie więcej niż  **34** |
| 2. | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 34 | 8 500 | 34 |
| 3. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 34 | 8 500 | 34 |
| 4. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | **BOKS II o pow. 30 m2**  **zlokalizowany na placu magazynowym** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem magazynowanego odpadu. | 17 | łącznie  nie więcej niż  **17** | 4 250 | 17 | łącznie  nie więcej niż  **17** |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | **BOKS III o pow. 23 m2**  **zlokalizowany na placu**  **magazynowym** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 26 | łącznie  nie więcej niż  **26** | 6 500 | 26 | łącznie  nie więcej niż  **26** |
| 6. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy  z rozbiórek i remontów | 26 | 6 500 | 26 |
| 7. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 26 | 6 500 | 26 |
| 8. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia | 26 | 6 500 | 26 |
| 9. | 17 01 07 | Zmieszane odpady  z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia inne niż  w 17 01 06 | 26 | 6 500 | 26 |
| 10. | 17 09 04 | Zmieszane odpady  z budowy, remontów  i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 26 | 6 500 | 26 |
| 11. | 20 01 40 | Metale | 26 | 6 500 | 26 |
| 12. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27 | **BOKS IV o pow. 58 m2**  **zlokalizowany w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub kontenerach. Miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 10 | łącznie  nie więcej niż  **10** | 2 500 | 10 | łącznie  nie więcej niż  **10** |
| 13. | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 10 | 2 500 | 10 |
| 14. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 10 | 2 500 | 10 |
| 15. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione  w 20 01 33 | 10 | 2 500 | 10 |
| 16. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 10 | 2 500 | 10 |
| 17. | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione  w 20 01 19 | 10 | 2 500 | 10 |
| 18. | 16 01 03 | Zużyte opony | **BOKS V o pow. 436 m2**  **zlokalizowany w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania poszczególnych odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 261 | łącznie  nie więcej niż  **261** | 65 250 | 261 | łącznie  nie więcej niż  **261** |
| 19. | 15 01 01 | Opakowania z papieru  i tektury | **BOKS VI o pow. 235 m2**  **zlokalizowany w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 282 | łącznie  nie więcej niż  **282** | 8 150 | 282 | łącznie  nie więcej niż  **282** |
| 20. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 282 | 8 150 | 282 |
| 21. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 282 | 8 150 | 282 |
| 22. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 282 | 8 150 | 282 |
| 23. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 282 | 8 150 | 282 |
| 24. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 282 | 8 150 | 282 |
| 25. | 20 01 01 | Papier i tektura | 282 | 8 150 | 282 |
| 26. | 20 01 10 | Odzież | 282 | 8 150 | 282 |
| 27. | 20 01 11 | Tekstylia | 282 | 8 150 | 282 |
| 28. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 282 | 8 150 | 282 |
| 29. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 282 | 8 150 | 282 |
| 30. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane  w sposób selektywny | 282 | 8 150 | 282 |
| 31. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 282 | 8 150 | 282 |
| 32. | 20 01 02 | Szkło | **KONTENER nr 25  o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu magazynowym** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 26 | łącznie  nie więcej niż  **26** | 6 500 | 26 | łącznie  nie więcej niż  **26** |
| 33. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | **KONTENER nr 27 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu magazynowym** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 26 | łącznie  nie więcej niż  **26** | 6 500 | 26 | łącznie  nie więcej niż  **26** |
| **Odpady niebezpieczne** | | | | | | | | | |
| 34. | 15 01 10\* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | **BOKS IV o pow. 58 m2**  **zlokalizowany w hali**  **sortowniczej** | Odpady magazynowane będą selektywnie  w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub kontenerach. Miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 10 | łącznie  nie więcej niż  **10** | 2 250 | 10 | łącznie  nie więcej niż  **10** |
| 35. | 15 01 11\* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie  z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 10 | 2 250 | 10 |
| 36. | 20 01 13\* | Rozpuszczalniki | 10 | 2 250 | 10 |
| 37. | 20 01 14\* | Kwasy | 10 | 2 250 | 10 |
| 38. | 20 01 15\* | Alkalia | 10 | 2 250 | 10 |
| 39. | 20 01 17\* | Odczynniki fotograficzne | 10 | 2 250 | 10 |
| 40. | 20 01 19\* | Środki ochrony roślin | 10 | 2 250 | 10 |
| 41. | 20 01 21\* | Lampy fluorescencyjne  i inne odpady zawierające rtęć | 10 | 2 250 | 10 |
| 42. | 20 01 23\* | Urządzenia zawierające freony | 10 | 2 250 | 10 |
| 43. | 20 01 26\* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 10 | 2 250 | 10 |
| 44. | 20 01 27\* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27 | 10 | 2 250 | 10 |
| 45. | 20 01 29\* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 10 | 2 250 | 10 |
| 46. | 20 01 31\* | Leki cytotoksyczne  i cytostatyczne | 10 | 2 250 | 10 |
| 47. | 20 01 33\* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 10 | 2 250 | 10 |
| 48. | 20 01 35\* | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione  w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 10 | 2 250 | 10 |
| 49. | 20 01 37\* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 10 | 2 250 | 10 |
| **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie  w wyznaczonych miejscach magazynowania:** | | | | | **692 Mg** | | | | |
| **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku  w wyznaczonych miejscach magazynowania:** | | | | | **110 650 Mg** | | | | |
| **Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów zbieranych w PSZOK** | | | | | **692 Mg** | | | | |

**III.4.2. Odpady zbierane w Punkcie Zbierania Odpadów Problemowych (PZOP):**

Tabela nr 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Miejsce magazynowania** | **Sposób magazynowania odpadów zbieranych** | **Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane,  Mg** | | | **Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane  w okresie roku Mg** | **Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane  w tym samym czasie  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej  z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**  **w Mg** | |
| **Odpady inne niż niebezpieczne** | | | | | | | | | | |
| 1 | **15 01 07** | Opakowania ze szkła | **BOKS I  o pow. 30 m2**  **zlokalizowany na placu magazynowym** | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 34 | | łącznie  nie więcej  niż 34 | 8500 | 34 | łącznie  nie więcej  niż 34 |
| 2 | **16 01 20** | Szkło | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 34 | | 8500 | 34 |
| 3 | **20 02 03** | Inne odpady nieulegające biodegradacji | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane  kodem i rodzajem odpadu. | 34 | | 8670 | 34 |
| 4 | **19 12 08** | Tekstylia | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 34 | | 8500 | 34 |
| 5 | **03 01 81** | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | **BOKS II  o pow. 30 m2**  **zlokalizowany na placu magazynowym** | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 17 | | łącznie  nie więcej  niż 17 | 4250 | 17 | łącznie  nie więcej  niż 17 |
| 6 | **20 03 07** | Odpady wielkogabarytowe | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 17 | | 4250 | 17 |
| 7 | **02 01 09** | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | **BOKS III  o pow. 23 m2**  **zlokalizowany na placu magazynowym** | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6500 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 8 | **02 07 03** | Odpady z procesów chemicznych | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 9 | **06 06 03** | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 10 | **06 13 03** | Czysta sadza | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 11 | **07 02 15** | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 12 | **07 02 17** | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 13 | **07 05 14** | Odpady stałe inne niż wymienione  w 07 05 13 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 14 | **07 05 81** | Odpady ciekłe inne niż wymienione  w 07 05 80 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 15 | **07 06 80** | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 16 | **07 06 81** | Zwroty kosmetyków i próbek | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 17 | **08 01 12** | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu | 26 | | 6500 | 26 |
| 18 | **08 01 14** | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 19 | **08 01 16** | Szlamy wodne zawierające farby  i lakiery inne niż wymienione  w 08 01 15 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 20 | **08 01 18** | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 21 | **08 01 20** | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 22 | **08 02 01** | Odpady proszków powlekających | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 23 | **08 02 02** | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 24 | **08 02 03** | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 25 | **08 03 07** | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 26 | **08 03 08** | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 27 | **08 03 13** | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 28 | **08 03 15** | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 29 | **08 04 10** | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 30 | **08 04 12** | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 31 | **08 04 14** | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 32 | **08 04 16** | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 33 | **10 01 19** | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione  w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach w boksie Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 34 | **10 01 25** | Odpady z przechowywania  i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 35 | **10 03 18** | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 36 | **10 03 22** | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie  z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 37 | **10 03 24** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione  w 10 03 23 | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 38 | **10 03 28** | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 39 | **10 09 10** | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 40 | **10 09 12** | Inne cząstki stałe niż wymienione  w 10 09 11 | Odpady magazynowane będą pojemnikach lub kontenerach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 41 | **10 09 14** | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 42 | **10 09 16** | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione  w 10 09 15 | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 43 | **10 12 03** | Cząstki i pyły | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 44 | **10 12 10** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione  w 10 12 09 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 45 | **15 01 04** | Opakowania z metali | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 46 | **16 01 15** | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 47 | **17 01 01** | Odpady betonu oraz gruz betonowy  z rozbiórek i remontów | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 48 | **17 01 02** | Gruz ceglany | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 49 | **17 01 03** | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 50 | **17 01 07** | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  w 17 01 06 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 51 | **17 01 80** | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 52 | **17 01 81** | Odpady z remontów i przebudowy dróg | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 53 | **17 01 82** | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 54 | **17 02 03** | Tworzywa sztuczne | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 55 | **17 03 02** | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 56 | **17 03 80** | Odpadowa papa | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 57 | **17 06 04** | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 58 | **17 09 04** | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 59 | **19 05 02** | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego  i roślinnego | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 60 | **19 08 09** | Tłuszcze i mieszaniny olejów  z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 61 | **19 09 04** | Zużyty węgiel aktywny | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 62 | **19 09 05** | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 63 | **19 09 99** | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 64 | **19 13 02** | Odpady stałe z oczyszczania gleby  i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 65 | **19 80 01** | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 66 | **20 01 40** | Metale | Odpady magazynowane będą luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6500 | 26 |
| 67 | **07 04 81** | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | **BOKS IV**  **o pow. 58 m2**  **zlokalizowany w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 10 | | łącznie  nie więcej  niż 10 | 2500 | 10 | łącznie  nie więcej  niż 10 |
| 68 | **08 03 18** | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 69 | **16 02 14** | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 70 | **16 02 16** | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione  w 16 02 15 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 71 | **16 06 04** | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem  16 06 03) | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 72 | **16 06 05** | Inne baterie i akumulatory | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 73 | **20 01 28** | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 74 | **20 01 30** | Detergenty inne niż wymienione  w 20 01 29 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 75 | **20 01 32** | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 76 | **20 01 34** | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 77 | **20 01 36** | Zużyte urządzenia elektryczne  i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 78 | **20 01 80** | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 79 | **02 01 04** | Odpady tworzyw sztucznych  (z wyłączeniem opakowań) | **BOKS V  o pow. 436 m2**  **zlokalizowany w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | łącznie  nie więcej  niż 261 | 3100 | 261 | łącznie  nie więcej  niż 261 |
| 80 | **06 06 99** | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 11500 | 261 |
| 81 | **07 02 80** | Odpady z przemysłu gumowego  i produkcji gumy | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 11500 | 261 |
| 82 | **08 02 99** | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 11500 | 261 |
| 83 | **12 01 05** | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 261 | | 6300 | 261 |
| 84 | **12 01 17** | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 261 | | 6300 | 261 |
| 85 | **12 01 21** | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 261 | | 6500 | 261 |
| 86 | **12 01 99** | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 6500 | 261 |
| 87 | **15 02 03** | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)  i ubrania ochronne inne niż wymienione  w 15 02 02 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 261 | | 6500 | 261 |
| 88 | **16 01 03** | Zużyte opony | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 6500 | 261 |
| 89 | **16 03 04** | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 11500 | 261 |
| 90 | **16 08 01** | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 11500 | 261 |
| 91 | **19 01 16** | Pyły z kotłów inne niż wymienione  w 19 01 15 | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 65250 | 261 |
| 92 | **19 12 04** | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 65250 | 261 |
| 93 | **19 12 10** | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 65250 | 261 |
| 94 | **19 12 12** | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione  w 19 12 11 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 261 | | 65250 | 261 |
| 95 | **19 05 01** | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | **BOKS VI  o pow. 218 m2**  **zlokalizowany**  **w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 217 | | łącznie  nie więcej  niż 217 | 6630 | 217 | łącznie  nie więcej  niż 217 |
| 96 | **02 01 07** | Odpady z gospodarki leśnej | **BOKS VII  o pow. 235 m2**  **zlokalizowany**  **w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | łącznie  nie więcej  niż 282 | 8150 | 282 | łącznie  nie więcej  niż 282 |
| 97 | **02 03 03** | Odpady poekstrakcyjne | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 98 | **02 03 81** | Odpady z produkcji pasz roślinnych | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 99 | **02 03 82** | Odpady tytoniowe | Odpady magazynowane będą  w pojemnikach lub kontenerach lub luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 100 | **02 06 80** | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | Odpady magazynowane będą w pojemniku w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 101 | **02 07 02** | Odpady z destylacji spirytualiów | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 102 | **03 01 01** | Odpady kory i korka | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 103 | **03 01 05** | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione  w 03 01 04 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 104 | **03 03 01** | Odpady z kory i drewna | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 105 | **03 03 05** | Szlamy z odbarwiania makulatury | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 106 | **03 03 07** | Mechanicznie wydzielone odrzuty  z przeróbki makulatury i tektury | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 107 | **03 03 08** | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 108 | **03 03 10** | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące  z mechanicznej separacji | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 109 | **07 02 13** | Odpady tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 110 | **15 01 01** | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 111 | **15 01 02** | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 112 | **15 01 03** | Opakowania z drewna | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 113 | **15 01 05** | Opakowania wielomateriałowe | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 114 | **15 01 06** | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 115 | **15 01 09** | Opakowania z tekstyliów | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 116 | **16 01 19** | Tworzywa sztuczne | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 117 | **16 03 06** | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 118 | **16 03 80** | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 119 | **16 81 02** | Odpady inne niż wymienione  w 16 81 01 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 120 | **16 82 02** | Odpady inne niż wymienione  w 16 82 01 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 121 | **17 02 01** | Drewno | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 122 | **19 12 01** | Papier i tektura | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 123 | **19 12 07** | Drewno inne niż wymienione  w 19 12 06 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 124 | **20 01 01** | Papier i tektura | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 125 | **20 01 10** | Odzież | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 126 | **20 01 11** | Tekstylia | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 127 | **20 01 25** | Oleje i tłuszcze jadalne | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 128 | **20 01 38** | Drewno inne niż wymienione  w 20 01 37 | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 129 | **20 01 39** | Tworzywa sztuczne | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 130 | **20 01 99** | Inne niewymienione frakcje zbierane  w sposób selektywny | Odpady magazynowane będą luzem  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 282 | | 8150 | 282 |
| 131 | **20 03 02** | Odpady z targowisk | Odpady magazynowane będą luzem w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 282 | | 12408 | 282 |
| 132 | **02 02 04** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | **KONTENER 22 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 133 | **02 03 80** | Wytłoki, osady i inne odpady  z przetwórstwa produktów roślinnych  (z wyłączeniem 02 03 81) | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 134 | **17 02 02** | Szkło | **KONTENER 25 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 135 | **19 12 05** | Szkło | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 136 | **20 01 02** | Szkło | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 137 | **02 01 01** | Osady z mycia i czyszczenia | **KONTENER 32 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 138 | **02 02 03** | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 139 | **02 02 82** | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 140 | **02 03 01** | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 141 | **02 03 02** | Odpady konserwantów | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 142 | **02 03 04** | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 143 | **02 03 05** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 144 | **02 05 01** | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | **KONTENER 33 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 145 | **02 05 02** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 146 | **02 05 80** | Odpadowa serwatka | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 147 | **02 06 01** | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 148 | **02 06 02** | Odpady konserwantów | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 149 | **02 06 03** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 150 | **02 07 01** | Odpady z mycia, oczyszczania  i mechanicznego rozdrabniania surowców | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 151 | **02 07 04** | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 152 | **03 03 02** | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 153 | **03 03 09** | Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego) | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 154 | **06 05 03** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 06 05 02 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 155 | **06 11 83** | Odpadowy siarczan żelazowy | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 156 | **07 01 12** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 07 01 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 157 | **07 02 12** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 07 02 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 158 | **07 03 12** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 07 03 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 159 | **07 04 12** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 07 04 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 160 | **07 05 12** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 07 05 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 161 | **07 06 12** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 07 06 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 162 | **07 07 12** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 07 07 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 163 | **10 01 01** | Żużle, popioły paleniskowe i pyły  z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 164 | **10 01 02** | Popioły lotne z węgla | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 165 | **10 01 03** | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 166 | **10 01 05** | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 167 | **10 01 07** | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 168 | **10 01 15** | Popioły paleniskowe, żużle i pyły  z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 169 | **10 01 17** | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 170 | **10 01 21** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione  w 10 01 20 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 171 | **10 01 23** | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 172 | **10 01 24** | Piaski ze złóż fluidalnych  (z wyłączeniem 10 01 82) | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 173 | **10 01 26** | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 174 | **10 01 80** | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 175 | **10 01 81** | Mikrosfery z popiołów lotnych | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 176 | **10 01 82** | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 177 | **10 03 05** | Odpady tlenku glinu | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 178 | **10 03 16** | Zgary z wytopu inne niż wymienione  w 10 03 15 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 179 | **10 03 26** | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 180 | **10 10 10** | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | Odpady magazynowane będą w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 181 | **10 10 12** | Inne cząstki stałe niż wymienione  w 10 10 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 182 | **10 10 99** | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 183 | **10 11 03** | Odpady włókna szklanego i tkanin  z włókna szklanego | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 184 | **10 11 05** | Cząstki i pyły | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 185 | **10 11 10** | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione  w 10 11 09 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 186 | **10 11 12** | Szkło odpadowe inne niż wymienione  w 10 11 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 187 | **10 11 14** | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 188 | **10 11 16** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione  w 10 11 15 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 189 | **10 11 18** | Szlamy i osady pofiltracyjne  z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 190 | **10 11 20** | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 191 | **10 11 80** | Szlamy fluorokrzemianowe | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 192 | **10 12 01** | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 193 | **10 12 05** | Szlamy i osady pofiltracyjne  z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 194 | **10 12 06** | Zużyte formy | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 195 | **10 12 08** | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana  (po przeróbce termicznej) | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 196 | **10 12 12** | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 197 | **10 12 13** | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 198 | **12 01 15** | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 199 | **17 05 04** | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | **KONTENER 35 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 200 | **17 05 06** | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 201 | **17 05 08** | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 202 | **17 08 02** | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 203 | **19 12 09** | Minerały (np. piasek, kamienie) | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 204 | **19 01 12** | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | **KONTENER 36 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 205 | **19 01 14** | Popioły lotne inne niż wymienione  w 19 01 13 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 206 | **19 01 18** | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 207 | **19 01 19** | Piaski ze złóż fluidalnych | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 208 | **19 02 06** | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione  w 19 02 05 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 209 | **19 05 03** | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | **KONTENER 37 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 210 | **19 08 01** | Skratki | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 211 | **19 08 02** | Zawartość piaskowników | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 212 | **19 08 12** | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 213 | **19 08 14** | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 214 | **19 09 01** | Odpady stałe ze wstępnej filtracji  i skratki | Odpady magazynowane będą  w kontenerze. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 215 | **19 13 04** | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 | **KONTENER 39 o poj. 33 m3**  **zlokalizowany na placu** | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | łącznie  nie więcej  niż 26 | 6630 | 26 | łącznie  nie więcej  niż 26 |
| 216 | **19 13 06** | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione  w 19 13 05 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| 217 | **19 13 08** | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty)  z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 | Odpady magazynowane będą  w zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach umieszczonych  w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem  i rodzajem odpadu. | 26 | | 6630 | 26 |
| **Odpady niebezpieczne** | | | | | | | | | | |
| 218 | **02 01 08\*** | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | **BOKS 4  o pow. 58 m2**  **zlokalizowany w hali sortowniczej** | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | łącznie  nie więcej  niż 10 | 2500 | 10 | łącznie  nie więcej  niż 10 |
| 219 | **03 01 04\*** | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 220 | **03 01 80\*** | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 221 | **03 02 01\*** | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 222 | **03 02 02\*** | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 223 | **03 02 03\*** | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 224 | **03 02 04\*** | Nieorganiczne środki do konserwacji  i impregnacji drewna | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 225 | **03 02 05\*** | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 226 | **06 05 02\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 227 | **06 06 02\*** | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 228 | **06 07 01\*** | Odpady azbestowe z elektrolizy | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 229 | **06 07 02\*** | Węgiel aktywny z produkcji chloru | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 230 | **06 07 03\*** | Osady siarczanu baru zawierające rtęć | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 231 | **06 07 04\*** | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 232 | **06 10 02\*** | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 233 | **06 13 01\*** | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 234 | **06 13 02\*** | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 235 | **06 13 04\*** | Odpady z przetwarzania azbestu | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 236 | **06 13 05\*** | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 237 | **07 01 01\*** | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 238 | **07 01 03\*** | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 239 | **07 01 04\*** | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 240 | **07 01 07\*** | Pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 241 | **07 01 08\*** | Inne pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 242 | **07 01 09\*** | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 243 | **07 01 10\*** | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 244 | **07 01 11\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 245 | **07 02 01\*** | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 246 | **07 02 03\*** | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 247 | **07 02 04\*** | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 248 | **07 02 07\*** | Pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 249 | **07 02 08\*** | Inne pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 250 | **07 02 09\*** | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 251 | **07 02 10\*** | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 252 | **07 02 11\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 253 | **07 02 14\*** | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne  (np. plastyfikatory, stabilizatory) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 254 | **07 02 16\*** | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 255 | **07 03 01\*** | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 256 | **07 03 03\*** | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 257 | **07 03 04\*** | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 258 | **07 03 07\*** | Pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 259 | **07 03 08\*** | Inne pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 260 | **07 03 09\*** | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 261 | **07 03 10\*** | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 262 | **07 03 11\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 263 | **07 04 01\*** | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 264 | **07 04 03\*** | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 265 | **07 04 04\*** | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 266 | **07 04 07\*** | Pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 267 | **07 04 08\*** | Inne pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 268 | **07 04 09\*** | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 269 | **07 04 10\*** | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 270 | **07 04 11\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 271 | **07 04 13\*** | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 272 | **07 04 80\*** | Przeterminowane środki ochrony roślin | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 273 | **07 05 01\*** | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 274 | **07 05 03\*** | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 275 | **07 05 04\*** | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 276 | **07 05 07\*** | Pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 277 | **07 05 08\*** | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 278 | **07 05 09\*** | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 279 | **07 05 10\*** | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 280 | **07 05 11\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 281 | **07 05 13\*** | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 282 | **07 05 80\*** | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 283 | **07 06 01\*** | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 284 | **07 06 03\*** | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 285 | **07 06 04\*** | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 286 | **07 06 07\*** | Pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 287 | **07 06 08\*** | Inne pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 288 | **07 06 09\*** | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 289 | **07 06 10\*** | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 290 | **07 06 11\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 291 | **07 07 01\*** | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 292 | **07 07 03\*** | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 293 | **07 07 04\*** | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 294 | **07 07 07\*** | Pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 295 | **07 07 08\*** | Inne pozostałości podestylacyjne  i poreakcyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 296 | **07 07 09\*** | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 297 | **07 07 10\*** | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 298 | **07 07 11\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 299 | **08 01 11\*** | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 300 | **08 01 13\*** | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 301 | **08 01 15\*** | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 302 | **08 01 17\*** | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 303 | **08 01 19\*** | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 304 | **08 01 21\*** | Zmywacz farb lub lakierów | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 305 | **08 03 12\*** | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 306 | **08 03 14\*** | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 307 | **08 03 16\*** | Zużyte roztwory trawiące | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 308 | **08 03 17\*** | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 309 | **08 04 09\*** | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 310 | **08 04 11\*** | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 311 | **08 04 13\*** | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 312 | **08 04 15\*** | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 313 | **08 04 17\*** | Olej żywiczny | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 314 | **09 01 01\*** | Wodne roztwory wywoływaczy  i aktywatorów | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 315 | **09 01 04\*** | Roztwory utrwalaczy | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 316 | **10 01 04\*** | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 317 | **10 01 09\*** | Kwas siarkowy | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 318 | **10 01 13\*** | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 319 | **10 01 14\*** | Popioły paleniskowe, żużle i pyły  z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 320 | **10 01 16\*** | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 321 | **10 01 18\*** | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 322 | **10 01 20\*** | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 323 | **10 01 22\*** | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 324 | **10 03 17\*** | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 325 | **10 03 19\*** | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 326 | **10 03 21\*** | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie  z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 327 | **10 03 23\*** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 328 | **10 03 25\*** | Szlamy i osady pofiltracyjne  z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 329 | **10 03 27\*** | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 330 | **10 09 09\*** | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 331 | **10 09 11\*** | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 332 | **10 10 09\*** | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 333 | **10 10 11\*** | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 334 | **10 11 09\*** | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 335 | **10 11 11\*** | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 336 | **10 11 13\*** | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 337 | **10 11 15\*** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 338 | **10 11 17\*** | Szlamy i osady pofiltracyjne  z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 339 | **10 11 19\*** | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 340 | **10 11 81\*** | Odpady zawierające azbest | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 341 | **10 12 09\*** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 342 | **10 12 11\*** | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 343 | **11 01 08\*** | Osady i szlamy z fosforanowania | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 344 | **11 01 16\*** | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 345 | **11 01 98\*** | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 346 | **11 05 03\*** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 347 | **12 01 06\*** | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce  (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 348 | **12 01 07\*** | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców  (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 349 | **12 01 08\*** | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe  z obróbki metali zawierające chlorowce | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 350 | **12 01 09\*** | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 351 | **12 01 10\*** | Syntetyczne oleje z obróbki metali | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 352 | **12 01 12\*** | Zużyte woski i tłuszcze | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 353 | **12 01 14\*** | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 354 | **12 01 16\*** | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 355 | **12 01 18\*** | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 356 | **12 01 19\*** | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 357 | **12 01 20\*** | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 358 | **13 02 04\*** | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 359 | **13 02 05\*** | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 360 | **13 02 06\*** | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 361 | **13 02 07\*** | Oleje silnikowe, przekładniowe  i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 362 | **13 02 08\*** | Inne oleje silnikowe, przekładniowe  i smarowe | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 363 | **13 03 01\*** | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 364 | **13 03 06\*** | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 365 | **13 03 07\*** | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 366 | **13 03 08\*** | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 367 | **13 03 09\*** | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 368 | **13 03 10\*** | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 369 | **13 05 01\*** | Odpady stałe z piaskowników  i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 370 | **13 05 02\*** | Szlamy z odwadniania olejów  w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 371 | **13 05 03\*** | Szlamy z kolektorów | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 372 | **13 05 06\*** | Olej z odwadniania olejów  w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 373 | **13 05 07\*** | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 374 | **13 05 08\*** | Mieszanina odpadów z piaskowników  i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 375 | **13 07 01\*** | Olej opałowy i olej napędowy | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 376 | **13 07 02\*** | Benzyna | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 377 | **13 07 03\*** | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 378 | **14 06 02\*** | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 379 | **14 06 03\*** | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 380 | **14 06 04\*** | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 381 | **14 06 05\*** | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 382 | **15 01 10\*** | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 383 | **15 01 11\*** | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 384 | **15 02 02\*** | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 385 | **16 01 07\*** | Filtry olejowe | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 386 | **16 01 13\*** | Płyny hamulcowe | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 387 | **16 01 14\*** | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 388 | **16 02 11\*** | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 389 | **16 02 12\*** | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 390 | **16 02 13\*** | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 391 | **16 02 15\*** | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 392 | **16 03 05\*** | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 393 | **16 05 07\*** | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 394 | **16 06 01\*** | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 395 | **16 06 02\*** | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 396 | **16 06 03\*** | Baterie zawierające rtęć | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 397 | **16 07 08\*** | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 398 | **16 07 09\*** | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 399 | **16 08 02\*** | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 400 | **16 81 01\*** | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 401 | **16 82 01\*** | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 402 | **17 01 06\*** | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 403 | **17 02 04\*** | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 404 | **17 03 01\*** | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 405 | **17 03 03\*** | Smoła i produkty smołowe | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 406 | **17 05 03\*** | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 407 | **17 05 05\*** | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 408 | **17 05 07\*** | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 409 | **17 06 01\*** | Materiały izolacyjne zawierające azbest | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 410 | **17 06 03\*** | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 411 | **17 06 05\*** | Materiały budowlane zawierające azbest | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 412 | **17 08 01\*** | Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 413 | **17 09 01\*** | Odpady z budowy, remontów  i demontażu zawierające rtęć | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 414 | **17 09 02\*** | Odpady z budowy, remontów  i demontażu zawierające PCB  (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 415 | **17 09 03\*** | Inne odpady z budowy, remontów  i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 416 | **19 01 05\*** | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 417 | **19 01 06\*** | Szlamy i inne odpady uwodnione  z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 418 | **19 01 07\*** | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 419 | **19 01 10\*** | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 420 | **19 01 11\*** | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 421 | **19 01 13\*** | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 422 | **19 01 15\*** | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 423 | **19 01 17\*** | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 424 | **19 02 05\*** | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 425 | **19 02 07\*** | Oleje i koncentraty z separacji | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 426 | **19 08 06\*** | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 427 | **19 08 07\*** | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 428 | **19 08 08\*** | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 429 | **19 08 10\*** | Tłuszcze i mieszaniny olejów  z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 430 | **19 08 11\*** | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 431 | **19 08 13\*** | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 432 | **19 12 06\*** | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 433 | **19 12 11\*** | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 434 | **19 13 01\*** | Odpady stałe z oczyszczania gleby  i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 435 | **19 13 03\*** | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 436 | **19 13 05\*** | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 437 | **19 13 07\*** | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty)  z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 438 | **20 01 13\*** | Rozpuszczalniki | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 439 | **20 01 14\*** | Kwasy | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 440 | **20 01 15\*** | Alkalia | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 441 | **20 01 17\*** | Odczynniki fotograficzne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 442 | **20 01 19\*** | Środki ochrony roślin | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 443 | **20 01 21\*** | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 444 | **20 01 23\*** | Urządzenia zawierające freony | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 445 | **20 01 26\*** | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione  w 20 01 25 | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 446 | **20 01 27\*** | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 447 | **20 01 29\*** | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 448 | **20 01 31\*** | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 449 | **20 01 33\*** | Baterie i akumulatory łącznie  z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02  lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 450 | **20 01 35\*** | Zużyte urządzenia elektryczne  i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| 451 | **20 01 37\*** | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, tankopaletach, beczkach oznakowanych kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, wykonanych  z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, umieszczonych w boksie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 10 | | 2500 | 10 |
| **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie  w wyznaczonych miejscach magazynowania:** | | | | | | **1 156 Mg** | | | | |
| **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku  w wyznaczonych miejscach magazynowania:** | | | | | | **168 532 Mg** | | | | |
| **Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów zbieranych w PZOP** | | | | | | **1 156 Mg** | | | | |