# Załącznik Nr 3 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-I.7222.20.7.2023.MD

## RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W PROCESACH ODZYSKU NA SKŁADOWISKU ODAPADÓW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadów** | **Rodzaj odpadów** | **Warunki wykorzystania (odzysku)** |
|  |  |  | **- do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska:** |
|  | **01 01 02** | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | Wykorzystanie do:budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie.Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo.Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodzie 10 12 08 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu. |
|  | **01 04 08** | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
|  | **01 04 09** | Odpadowe piaski i iły |
|  | **01 04 12** | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
|  | **01 04 13** | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
|  | **10 09 03** | Żużle odlewnicze |
|  | **10 09 06** | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |
|  | **10 09 10** | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |
|  | **10 10 06** | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 |
|  | **10 10 08** | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |
|  | **10 12 08** | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |
|  | **16 01 03** | Zużyte opony |
|  | **16 11 04** | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
|  | **17 01 01** | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
|  | **17 01 02** | Gruz ceglany |
|  | **17 01 03** | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
|  | **17 01 07** | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
|  | **ex 17 01 80** | Tynki |
|  | **17 05 08** | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
|  | **19 09 02** | Osady z klarowania wody |
|  | **19 12 09** | Minerały (np. piasek, kamienie) |
|  |  |  | **- do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):** |
|  |  **02 03 80** | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń.Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15,i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi.Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. |
|  | **02 07 80** | Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
|  | **10 01 01** | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
|  | **10 01 02** | Popioły lotne z węgla |
|  | **10 01 15** | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
|  | **10 01 80** | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
|  | **17 05 04** | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
|  | **17 05 06** | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
|  | **19 05 03** | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania |
|  | **19 08 05** | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
|  | **20 02 02** | Gleba i ziemia, w tym kamienie |

Z upoważnienia Marszałka Województwa

Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska