# Załącznik nr 3a

Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 /wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii/ na spalarni odpadów w ilości
400 Mg/rok.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Kod****odpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Ilość****[Mg/rok]** | **Średnia wartość opałowa** **[MJ/kg]**  |
|  | **15 01 01**1) | Opakowania z papieru i tektury  | 100 | 13 |
|  | **15 01 02**1) | Opakowania z tworzyw sztucznych  | 100 | 25 |
|  | **15 01 03**1) | Opakowania z drewna  | 100 | 14 |
|  | **15 01 05**1) | Opakowania wielomateriałowe  | 100 | 15 |
|  | **15 01 06**1) | Zmieszane odpady opakowaniowe  | 100 | 15 |
|  | **15 01 09**1) | Opakowania z tekstyliów  | 100 | 18 |
|  | **ex** **15 01 10\*** | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone *(z wyłączeniem opakowań szklanych, ze stali, aluminium, z blachy stalowej)* | 400 | 20 |
| **Łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie R1** | **400 Mg/rok** |

1) Wyłącznie odpady zanieczyszczone, nie nadające się do recyklingu materiałowego.

**\***- odpad niebezpieczny”.