# Zał. nr 3 (zm). OS.I.7222.8.1.2022.RD

**Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z eksploatacją instalacji MBP.**

Tabela

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod****odpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Sposób gospodarowania** |
| **1** | **15 01 01** | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **2** | **15 01 02** | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **3** | **15 01 03** | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **4** | **15 01 04** | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **5** | **15 01 05** | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **6** | **15 01 07** | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **7** | **15 01 09** | Opakowania z tekstyliów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **8** | **16 01 03** | Zużyte opony | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **9** | **19 12 01** | Papier i tektura | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **10** | **19 12 02** | Metale żelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **11** |  **19 12 03** | Metale nieżelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **12** | **19 12 04** | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **13** | **19 12 05** | Szkło | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **14** | **19 12 06\*** | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **15** | **19 12 07** | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **16** | **19 12 08** | Tekstylia | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **17** | **ex 19 12 10** | Pre – RDF Odpady palne | **Odpady wytworzone z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych** Odpady przetwarzane we własnej instalacji celem produkcji komponentu do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym celem odzysku. |
| **18** | **19 12 10** | RDF Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 |
| **19** | **19 12 11\*** | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **20** | **ex** **19 12 12 pow. 80 mm** | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  | Odpady przetwarzane we własnej instalacji celem produkcji komponentu do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym celem odzysku lub unieszkodliwiania |
| **21** | **ex****19 12 12 pow. 80 mm** | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - *Frakcja nadsitowa pow.80 mm pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z**sortowania na linii)*  | Odpady przetwarzane we własnej instalacji celem produkcji komponentu do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym celem odzysku lub unieszkodliwiania |
| **22** | **ex****19 12 12****0-80 mm** | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - *Frakcja podsitowa 0-80 mm z* procesu *MBP* | Odpady kierowane będą do unieszkodliwienia (proces D8) we własnej instalacji (stabilizacja tlenowa) |
| **23** | **19 12 12** | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 *Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych* | Odpady przetwarzane we własnej instalacji celem produkcji komponentu do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym celem odzysku lub unieszkodliwiania |
| **24** | **19 05 99** | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) | Odpad spełniający wymagania określone dla stabilizatu kwalifikowany będzie jako odpad o kodzie 19 05 99 - Stabilizat. Wytworzony stabilizat może zostać skierowany we własnej instalacji do procesu R12, tj. przesiania na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm celem wysiania odpadu o kodzie 19 05 03 (kompost), lub jako stabilizat będzie kierowany do składowania na składowisko odpadów (D5). |
| **25** | **19 05 03** | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - *frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm* | Wysiana na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm frakcja o wielkości 0-20 mm kwalifikowana jako 19 05 03 będzie mogła zostać przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami, np. do wykorzystana do rekultywacji biologicznej składowiska (proces R3). |
| **26** | **ex****19 05 99** | Inne niewymienione odpady - *stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm* *(pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej)* | Pozostałość z przesiewania stabilizatu na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm kwalifikowana jako ex 19 05 99 pow. 20 mm kierowana będzie do składowania (proces D5). |
| **27** | **19 05 01** | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych*Pozostałość po procesie kompostowania odpadów zielonych w procesie R3* | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia. |
| **28** | **19 05 03** | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)*Materiał po procesie kompostowania odpadów zielonych w procesie R3.* | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia. Wysiana na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm frakcja o wielkości 0-20 mm kwalifikowana jako 19 05 03 będzie mogła zostać przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami, np. do wykorzystana do rekultywacji biologicznej składowiska (proces R3). |
| **29** | **15 02 03** | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02\* | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **30** | **16 01 12** | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **31** | **16 01 17** | Metale żelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionympodmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **32** | **16 01 18** | Metale nieżelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **33** | **16 01 19** | Tworzywa sztuczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **34** | **16 02 14** | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **35** | **16 02 16** | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15  | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku |
| **36** | **16 06 05** | Inne baterie i akumulatory | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **37** | **17 09 04** | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **38** | **19 12 09** | Minerały (np. piasek, kamienie) - Pozostałość z przesiewania frakcji podsitowej ex 19 12 12 (0-80) na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| **39** | **13 01 13\*** | Inne oleje hydrauliczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **40** | **13 02 08\*** | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| **41** | **13 05 08\*** | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **42** | **15 02 02\*** | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **43** | **16 01 07\*** | Filtry olejowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **44** | **16 02 13\*** | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |
| **45** | **16 06 01\*** | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia |